附件：航标参数表

**一、灯浮标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 航标  编号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状  特征 | 用途  种类 | 构造 | 附记 |
| 1 |  | 长兴岛北港区公共航道B04A号灯浮 | 39°35′18".9N  121°16′32".5E | 快红 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 2 |  | 长兴岛北港区公共航道B10号灯浮 | 39°35′40".9N  121°17′11".4E | 甚快白(6)+长闪10秒 | 上黄下黑钢质柱形，顶标为上下垂直设置的两个椎体，两个椎体锥顶均相下 | 钢质浮标 | 南方位标 | 新设 |
| 3 |  | 长兴岛北港区公共航道B3#灯浮标 | 39°35′03″.7N 121°16′29″.7E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 右侧标 | 钢质浮标 | 撤除 |
| 4 |  | 长兴岛北港区公共航道B5#灯浮标 | 39°35′16″.9N 121°17′05″.6E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 右侧标 | 钢质浮标 | 撤除 |
| 5 |  | 长兴岛北港区公共航道B7#灯浮标 | 39°35′22″.8N 121°17′12″.7E | 甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 西方位标 | 钢质浮标 | 撤除 |
| 6 | 1199.0028 | GH1#灯浮标 | 39°34′58″.3N 121°16′49″.3E | 甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 西方位标 | 钢质浮标 | 撤除 |
| 7 | 1199.0029 | GH2#灯浮标 | 39°34′47″.0N 121°16′57″.4E | 快（9）白15秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 西方位标 | 钢质浮标 | 撤除 |

**二、灯桩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **位置(WGS-84)** | **灯质** | **灯高** | **标高** | **射程** | **构造** | **附记** |
| 1 | 恒力码头202#泊位灯桩 | 39°34′58".1N  121°16′55".0E | 等明暗红4秒 | 10.25 | 7 | 5 | 红色圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 2 | 恒力码头203#泊位灯桩 | 39°35′04".5N  121°16′46".0E | 等明暗白4秒 | 10.25 | 7 | 5 | 红/绿圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 3 | 恒力码头205#泊位灯桩 | 39°34′58".5N  121°16′55".6E | 等明暗绿4秒 | 10.25 | 7 | 5 | 绿色圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 4 | 恒力码头207#泊位灯桩 | 39°35′00".9N  121°17′13".0E | 等明暗绿4秒 | 10.75 | 7 | 5 | 绿色圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 5 | 恒力码头209#泊位灯桩 | 39°35′13".4N  121°17′26".9E | 等明暗黄4秒 | 10.75 | 6 | 5 | 蓝/白圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 6 | 恒力码头210#泊位灯桩 | 39°35′23".6N  121°17′23".3E | 等明暗黄4秒 | 10.75 | 7 | 5 | 蓝/白圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 7 | 恒力码头211#泊位灯桩 | 39°35′32".2N  121°17′25".5E | 等明暗白4秒 | 10.75 | 7 | 5 | 黑/白圆柱形聚脲桩身 | 新设 |